Информация о передовом опыте в сфере охраны труда в 
ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» за 3 квартал 2025 года 

«Визуализация для безопасности производственных процессов!»
	
ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» - инновационная компания, производящая системы пассивной безопасности для автомобильной промышленности, такие как подушки и ремни безопасности, и рулевые колеса. Компания основана в 2010 году. И сразу после этого началось строительство первой очереди производственных помещений. Производственная площадка расположена в индустриальной зоне «Заволжье», выделенной для промышленных предприятий правительством Ульяновской области.
В настоящее время компания входит в состав Российского холдинга MGC GROUP. Клиентами компании являются АО «АВТОВАЗ», ООО «АГР», ООО «АУРУС». ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» рассматривает безопасность и охрану здоровья, а также охрану окружающей среды и энергоэффективность как неотъемлемую часть своей деятельности. Несчастные случаи и профессиональные заболевания, обусловленные условиями труда, можно избежать. Компания живет по принципу нулевого травматизма, а также стремления к постоянному улучшению наших достижений в вопросах защиты окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, а также экономии энергии. Благодаря такому подходу в компании за последние годы не происходило несчастных случаев на производстве и не выявлены профессиональные заболевания у сотрудников.
Одним из важнейших направлений компании является сохранение жизни и здоровья персонала. Это реализуется путем обучения персонала безопасным условиям выполнения работы, соблюдения производственной дисциплины, использования безопасного оборудования и инструментов, а также нанесение разметок в опасных зонах, знаков безопасности в производственных подразделениях компании «Визуализация для безопасности производственных процессов!»
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Проход на склад: запрещающий проход знак расположен на воротах, разрешающий проход знак расположен на двери. Дополнительные знаки предупреждают о работе погрузочной техники и необходимости использования каски защитной.
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Таким образом обозначается зона безопасности по работе с пиротехническими изделиями: ЗАПРЕЩЕНО: трогать, открытый огонь, алкоголь, использование мобильных телеффонов. ИСПОЛЬЗОВАТЬ специальную антистатическую обувь. Разметка на полу ESD запрещает вход без антистатической обуви
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Зона обучения для посетителей при входе на производственный участок:
желто-черная разметка – проходы по участкам;
синяя разметка – размещение оборудования и комплектующих;
ESD разметка – необходимо использование антистатической обуви
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Знак огнетушитель дополнительно продублирован на 3D кубе, для видимости из любой точки производственного участка
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Стандартизация размещения уборочного инвентаря
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Обозначение открывания офисных дверей в целях исключения ушиба сотрудников
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Красная разметка ЗАПРЕЩАЕТ размещение чего-либо в этой зоне
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Размета безопасных 
путей передвижения по лестнице
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Пример размещения знаков по ГОСТ при входе в помещения
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Пример размещения знаков по ГОСТ при входе в помещения.
Дополнительный знак об опасности ушиба при открывании двери
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