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ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация

о внедрении передового опыта в области безопасности и охраны труда

в Ульяновской области
Одним из направлений инноваций в охране труда, интенсивно развивающихся в последнее время, является применение новых технологий и устройств с целью обеспечения безопасности и охраны труда.

В Ульяновской области реализуются федеральные программы «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», которые являются частью национального проекта «Экология» 
и Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710.

Целью программы «Оздоровление Волги» является сохранение бассейна реки Волга, в том числе, путём уменьшения не менее чем на 80% объёмов сброса загрязнённых сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна. 
В рамках программы в УМУП «Ульяновскводоканал» ведётся масштабная реконструкция очистных сооружений канализации, с применением лучших отечественных и европейских технологий и оборудования.
На очистных сооружениях канализации в левобережной части города Ульяновска произведён запуск технологического оборудования станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Ввод нового оборудования дал возможность обеззараживать очищенные сточные воды значительно эффективнее и безопаснее действующей предыдущей технологии, исключить наличие в воде канцерогенных хлорорганических соединений, возникающих при обеззараживании стоков с использованием жидкого хлора. Завершено строительство новых вторичных отстойников, строительство иловой насосной станции для перекачки возвратного ила, завершен ремонт кровли Воздуходувной станции.
По итогам выполненных работ значительно улучшились условия труда сотрудников очистных сооружений УМУП «Ульяновскводоканал», в частности выведен из работы «Склад хлора ОСКЛ», тем самым повысилась безопасность работы сооружений, устранена опасность поражения хлором при аварийной ситуации для 65 сотрудников. С вводом нового технологического оборудования исключена возможность техногенной катастрофы (выброса хлора в атмосферу с возможным поражением территории очистных сооружений канализации и ближайшего населенного пункта), которая могла произойти при разгерметизации контейнеров с жидким хлором, вес которых составлял 900 кг.
Станция УФО-обеззараживания выполнена по новейшим технологиям, её обслуживание ведется в автоматическом режиме, не требующем постоянного присутствия персонала. Все показатели работы станции выводятся на монитор диспетчера, который контролирует её работу дистанционно. 

При использовании старой технологии обеззараживании хлором персонал находился на складе хлора круглосуточно, и работал в условиях потенциальной опасности утечки хлора при выполнении операций по отсоединению пустых и присоединению полных контейнеров с хлором. Проводились работы по перемещению тары большой грузоподъёмности с эксплуатацией подъёмно-транспортных механизмов, обслуживались насосные установки, выполнялись другие работы повышенной опасности. Условия труда на складе хлора относились к вредному и (или) опасному классу условий труда – 3.2. 
Условия работы на станции УФО–обеззараживания допустимые, класс 2. 
Реконструкция сооружений канализации затрагивает также и надежность работы всего оборудования систем очистки сточных вод, систем вентиляции, что очень важно при работах, связанных с выделением химических веществ, таких как сероводород, аммиак, метан, которые агрессивно влияют на состояние металлических конструкций, зданий и сооружений, электроматериалы.

Подобная технология обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым облучением будет применена и на очистных сооружениях канализации правобережной части города Ульяновска, где также проходит реконструкция очистных сооружений.
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